ip.bin 作成ツール
1998-09-09 新規
1998-09-14 SEGA LIB専用版作成

確認環境
・BOOT ROM Version 0.912
・SET 5.2

設定
set_kt.batを実行し、環境変数を設定してください。

利用方法
(1)systemid.src中の、商品番号・商品名・ペリフェラルコードなどを編集する。
(2)ip.subを、エリアコードに合わせたものに編集する。

例 1)JUE（日米欧対応）の場合、sg_arejp, sg_areus, sg_areecをリンクする
     ように指定。続く5ファイルを、sg_are00〜sg_are04と指定する。
...
Input	systemid.obj
Input	lib\ip.lib(toc)
Input	lib\ip.lib(sg_sec)
Input	lib\ip.lib(sg_arejp)
Input	lib\ip.lib(sg_areus)
Input	lib\ip.lib(sg_areec)
Input	lib\ip.lib(sg_are00)
Input	lib\ip.lib(sg_are01)
Input	lib\ip.lib(sg_are02)
Input	lib\ip.lib(sg_are03)
Input	lib\ip.lib(sg_are04)
Input	lib\ip.lib(sg_ini)
Input	lib\aip.obj
Input	lib\zero.obj
...

例 2)J（日本専用）の場合、sg_arejpをリンクする
     ように指定。続く7ファイルを、sg_are00〜sg_are06と指定する。
...
Input	systemid.obj
Input	lib\ip.lib(toc)
Input	lib\ip.lib(sg_sec)
Input	lib\ip.lib(sg_arejp)
Input	lib\ip.lib(sg_are00)
Input	lib\ip.lib(sg_are01)
Input	lib\ip.lib(sg_are02)
Input	lib\ip.lib(sg_are03)
Input	lib\ip.lib(sg_are04)
Input	lib\ip.lib(sg_are05)
Input	lib\ip.lib(sg_are06)
Input	lib\ip.lib(sg_ini)
Input	lib\aip.obj
Input	lib\zero.obj
...

sg_are??がちょうど8ファイルになるように指定する。


(3)M.BATを実行すると、ip.bin及びip0000.binが作成されます。

ip.bin:     高密用IP
ip0000.bin: 単密用IP
