njSetCameraDepth | English
    ▲|INDEX|▼
ニアクリッピング、ファークリッピングの限界値を指定します。

### 書　式

      #include <Ninja.h>
      #include <njGrobal.h>

      void njSetCameraDepth(*c, n, f)
      NJS_CAMERA *c
      Float n
      Float f

### 引　数

NJS_CAMERA *c
  カメラ構造体へのポインタ
Float n
  ニアクリッピングの限界値
Float f
  ファークリッピングの限界値

### 返　値

  なし

### エラー

  なし

### 機　能

  ニアクリッピング、ファークリッピングの限界値を指定します。
  Ninjaの座標系ではＺ軸が画面奥に負である為、n、fにはそれぞれマイナスの値を指定します。
  (-1.0 => n > f => -65535.0)
  -1.0より大きい値や-65535.0より小さい値を指定した場合はそれぞれ-1.0、-65535.0 が自動的に指定されます。

### 用　例

      #define N_CLIP     -500.f
      #define F_CLIP     -50000.f

      NJS_CAMERA c;
      njInitCamera(&c);
      njSetCameraDepth(&c, N_CLIP, F_CLIP);
      njSetCamera(&c)

### 備　考

### 関　連

njSetCameraDepth | ▲|INDEX|▼