njCnkSimpleMultiDrawModel
CHUNK モデルの描画

### 書　式

      #include <Ninja.h>
      void	njCnkSimpleMultiDrawModel( model )
      NJS_CNK_MODEL *model

### 引　数

NJS_CNK_MODEL *model
  チャンクモデル構造体へのポインタ

### 返　値

  なし

### エラー

  なし

### 機　能

  4光源（専用）付きチャンクモデル関数です。
  チャンクモデルをカレントマトリクスで座標変換して描画します。
  njCnkEasyMultiDrawModel()と同様の機能ですが、環境マッピングに対応しています。
  なお、他のモデル関数と違い、ライトの設定は専用の関数を使用します。
  njCnkSetSimpleMultiLight()
  njCnkSetSimpleMultiLightSwitch()
  njCnkSetSimpleMultiAmbient()
  njCnkSetSimpleMultiLightColor()
  njCnkSetSimpleMultiLightVector()
  njCnkSetSimpleMultiLightPoint()
  njCnkSetSimpleMultiLightRange()
  njCnkSetSimpleMultiLightMatrices()

### 用　例

      sbInitSystem( NJD_RESOLUTION_640x240_NTSCNI, NJD_FRAMEBUFFER_MODE_RGB565, 1 );
      njInitVertexBuffer( 500000, 0, 10000, 0, 0 );
      njInitMatrix( matrix, 128, 0);
      njInit3D( vbuf, 4096 );
      njInitView( &view );
      njSetView( &view );

      njCnkSetSimpleMultiLight(4);
      njCnkSetSimpleMultiLightVector(0.f, 0.f, -1.f);
      njCnkSetSimpleMultiLightPoint(NJD_CNK_SIMPLE_MULTILIGHT_2, 0.f, 0.f, -12.f);
      njCnkSetSimpleMultiLightPoint(NJD_CNK_SIMPLE_MULTILIGHT_3, 0.f, 0.f, -12.f);
      njCnkSetSimpleMultiLightPoint(NJD_CNK_SIMPLE_MULTILIGHT_4, 0.f, 0.f, -12.f);
      njCnkSetSimpleMultiLightRange(NJD_CNK_SIMPLE_MULTILIGHT_2, 6.f, 40.f);
      njCnkSetSimpleMultiLightRange(NJD_CNK_SIMPLE_MULTILIGHT_3, 6.f, 40.f);
      njCnkSetSimpleMultiLightRange(NJD_CNK_SIMPLE_MULTILIGHT_4, 6.f, 40.f);
      njCnkSetSimpleMultiAmbient(0.2f, 0.2f, 0.2f);
      njCnkSetSimpleMultiLightColor(NJD_CNK_SIMPLE_MULTILIGHT_1, 0.5f, 0.4f, 0.7f);
      njCnkSetSimpleMultiLightColor(NJD_CNK_SIMPLE_MULTILIGHT_2, 1.5f, 0.0f, 0.0f);
      njCnkSetSimpleMultiLightColor(NJD_CNK_SIMPLE_MULTILIGHT_3, 0.0f, 1.5f, 0.0f);
      njCnkSetSimpleMultiLightColor(NJD_CNK_SIMPLE_MULTILIGHT_4, 0.0f, 0.0f, 1.5f);
      njCnkSetSimpleMultiLightSwitch(NJD_CNK_SIMPLE_MULTILIGHT_ALL, 1);

      while(1) {
        njClearMatrix();
        njTranslate( NULL, 0.f, 0.f, -10.f );
        njRotateXYZ( NULL, xx,yy,zz );
        njCnkSimpleMultiDrawModel( Model );
        xx += 257;
        yy += 179;
        zz += 193;
        njWaitVSync();
      }

### 備　考

  サポートしているチャンク形式は、次のとおりです。
  頂点チャンク
  NJD_CV_VN
  ストリップチャンク
  NJD_CS
  NJD_CS_UVH
  NJD_CS_UVN

### 関　連

  njCnkSetSimpleMultiLight
  njCnkSetSimpleMultiLightSwitch
  njCnkSetSimpleMultiAmbient
  njCnkSetSimpleMultiLightColor
  njCnkSetSimpleMultiLightVector
  njCnkSetSimpleMultiLightPoint
  njCnkSetSimpleMultiLightRange
  njCnkSetSimpleMultiLightMatrices
  njCnkSimpleMultiDrawObject

njCnkSimpleMultiDrawModel |