# サウンドシステム仕様書

## 音源毎の仕様

♪ | MIDI | ワンショット | PCMストリーム | GD-DA
--- | --- | --- | --- | ---
最大発音数 | 48（全てのポートで共有） | 8 | 8 | 1
最大ポート数 | 8 | 8 | 4（ステレオ・モノラル混在可） | 1（ステレオ）
ボリューム設定 | ポート単位で可能 | チャンネル単位で可能
パンポット設定 | ポート単位で可能 | チャンネル単位で可能
ピッチ設定 | ポート単位で可能 | ポート単位で可能 （スピード設定の影響を受けます） | ポート単位で可能
スピード設定 | ポート単位で可能 | ポート単位で可能 （ピッチ設定の影響を受けます） | ポート単位で可能
FXチャンネル設定 | MIDIプログラムデータに依存 | ポート単位で可能 | FXプログラムデータに依存
FXレベル設定 | ポート単位で可能 | FXプログラムデータに依存
ダイレクトレベル設定 | ポート単位で可能 | FXプログラムデータに依存
使用するファイル拡張子 （用語集参照） | `.msb`，`.mpb` | `.osb` | `.p04`，`.p08`，`.p16` | 特に無し