njChangeSystem
システムを変更します。

### 書　式

      #include <Ninja.h>
      void njChangeSystem( mode, frame, count )
      Int  mode
      Int  frame
      Int  count

### 引　数

  mode
    画面モード（解像度）
    画面の解像度を指定します
  frame
    フレームバッファモード
    フレームバッファのカラーモードを設定します
  count
    フレームカウント数
    フレーム数を1/60秒を単位とした値で指定します

### 返　値

  なし

### エラー

  なし

### 機　能

  システムを変更し、画面解像度を指定したモードにします。
  ２Ｄクリップエリアを画面サイズと同じにします。
  フレームカウント数は１／６０を単位とした値で設定します。
  例えば２を設定すると、１／３０秒毎にフレームチェンジします。
  フレームチェンジは、njWaitVSync関数で行います。

  設定できる画面モードは以下の通りです。

  NJD_RESOLUTION_VGA | VGA |  | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_320x240_NTSCNI | NTSC | ノンインターレス | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_320x240_NTSCI | NTSC | インターレス | 30Hz
  NJD_RESOLUTION_640x240_NTSCNI | NTSC | ノンインターレス | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_640x240_NTSCI | NTSC | インターレス | 30Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCIN_FF | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_B） | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCNI | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCI | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 30Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCNI_FF | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_B） | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCNI | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCI | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 30Hz
  NJD_RESOLUTION_320x240_PALNI | PAL | ノンインターレス | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_320x240_PALI | PAL | インターレス | 25Hz
  NJD_RESOLUTION_640x240_PALNI | PAL | ノンインターレス | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_640x240_PALI | PAL | インターレス | 25Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_PALNI_FF | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_B） | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_PALNI | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_PALI | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 25Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_PALNI_FF | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_B） | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_PALNI | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_PALI | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 25Hz

  ●以降 NJD_RESOLUTION_XXX_ANTI はアンチエリアスモード

  NJD_RESOLUTION_VGA_ANTI | VGA |  | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_320x240_NTSCNI_ANTI | NTSC | ノンインターレス | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_320x240_NTSCI_ANTI | NTSC | インターレス | 30Hz
  NJD_RESOLUTION_640x240_NTSCNI_ANTI | NTSC | ノンインターレス | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_640x240_NTSCI_ANTI | NTSC | インターレス | 30Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCNI_FF_ANTI | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_B） | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCNI_ANTI | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_NTSCI_ANTI | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 30Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCNI_FF_ANTI | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_B） | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCNI_ANTI | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 60Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCI_ANTI | NTSC | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 30Hz
  NJD_RESOLUTION_320x240_PALNI_ANTI | PAL | ノンインターレス | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_320x240_PALI_ANTI | PAL | インターレス | 25Hz
  NJD_RESOLUTION_640x240_PALNI_ANTI | PAL | ノンインターレス | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_640x240_PALI_ANTI | PAL | インターレス | 25Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_PALNI_FF_ANTI | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_B） | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_PALNI_ANTI | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_320x480_PALI_ANTI | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 25Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_PALNI_FF_ANTI | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_B） | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_PALNI_ANTI | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 50Hz
  NJD_RESOLUTION_640x480_PALI_ANTI | PAL | フリッカーフリーインターレス（TYPE_A） | 25Hz

  フレームバッファモードは以下の通りです。

  NJD_FRAMEBUFFER_MODE_RGB565
  NJD_FRAMEBUFFER_MODE_RGB555
  NJD_FRAMEBUFFER_MODE_ARGB1555
  NJD_FRAMEBUFFER_MODE_RGB888
  NJD_FRAMEBUFFER_MODE_ARGB8888

  njChangeSystem関数を行う前にテクスチャをすべて開放し
  njChangeSystem関数を行った後、njInitVertexBuffer関数を実行し
  テクスチャをロードし直してください。

### 用　例

      一旦フレームバッファの表示を止めてからシステムの変更をする
      njStopDisplay();
      njReleaseTextureAll();
      njChangeSystem(NJD_RESOLUTION_640x480_NTSCI,NJD_FRAMEBUFFER_MODE_RGB565,1);
      njInitVertexBuffer( 800000, 0, 300000, 0 ,0 );
      njLoadTexture( &texlist );

### 備　考

### 関　連

  njInitSystem
  njInitVertexBuffer

njChangeSystem |