Dreamcast ADPCMエンコーダ　コンソール版　Ver1.00について

　１．概要
　　Dreamcast ADPCMエンコーダ（以下ADPCMエンコーダ）とは、16BitWAVEファイル
　フォーマットの音声素材を4BitWAVEファイルフォーマット（ADPCM）形式に変換す
　るツールである。

　２．素材
　　ADPCMエンコーダが対応する素材のフォーマットを次に示す。
	・ファイルフォーマット：WAVEファイル（ステレオ・モノラル）
							AIFFファイル（ステレオ・モノラル）
	・サンプリング周波数　：11025[Hz],22050[Hz],44100[Hz]
	・量子化ビット数　　　：16Bit

　３．操作方法
　　（１）ファイルのコピー
　　　　ADPCMエンコーダの実行に必要なファイルを、すべてＨＤＤ等へコピーする。

　　（２）エンコードの実行
　　　　素材と同じディレクトリに、素材の２５％程度のディスク空き領域を確保
　　　　する。

　　　　DADENC infile[.WAV] [outfile[.WAV]]

　　　　infile　：素材ファイル名。デフォルトの拡張子は[.WAV]
　　　　　　　　　その他の拡張子を持つ素材ファイルの場合はすべて入力すること。
　　　　outfile ：出力ファイル名。省略時は素材ファイル名の後ろに[_B4]をつけて
　　　　　　　　　出力する。

　　上記の操作を行うと、素材ファイルと同一のディレクトリにエンコードされたデー
　タが出力される。


以上
