##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdMidiContinue

MIDIシーケンスの再生の一時停止を再開

### 書式

  SDE_ERR sdMidiContinue( handle )
  SDMIDI handle

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  MIDIシーケンスの再生の一時停止を再開します。

### 備考

  一時停止を再開するには停止時に sdMidiPause()関数を使用しなければなりません。

### 参照

  sdMidiPause()

sdMidiContinue

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998