##### Soundライブラリ - GD-DA構造体

# SDS_GDDA_STAT

GD-DAのステータスを定義したデータタイプ

### 定義

      struct SDS_GDDA_STAT
      {
              Sint8   m_HostCmdRsvNum;        /* ホストコマンドリザーブサイズ  */
              Sint8   m_HostCmdDelayTime;     /* ホストコマンド送信遅延時間  */
              Sint8   m_LeftVol;              /* 左チャンネルボリューム*/
              Sint8   m_RightVol;             /* 右チャンネルボリューム*/
              Sint8   m_LeftPan;              /* 左チャンネルパンポット*/
              Sint8   m_RightPan;             /* 右チャンネルパンポット*/
              Uint32  m_Err;                  /* エラーステータス */
              Uint32  m_Flg;                  /* 各種フラグ */
      };
      typedef struct SDS_GDDA_STAT    SDS_GDDA_STAT;

### メンバ

  m_HostCmdRsvNum | ホストコマンドリザーブサイズ
  m_HostCmdDelayTime | ホストコマンド送信遅延時間
  m_LeftVol | 現在のGD-DAの左チャンネルのボリューム
  m_RightVol | 現在のGD-DAの右チャンネルのボリューム
  m_LeftPan | 現在のGD-DAの左チャンネルのパンポット
  m_RightPan | 現在のGD-DAの右チャンネルのパンポット
  m_Err | エラーステータス
  m_Flg | 各種フラグ

### 解説

  GD-DAのステータス情報のデータタイプです。

### 参照

  sdGddaGetStat()

SDS_GDDA_STAT

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998