##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdPstmSetDrctLev

PCMストリームポートのダイレクトレベルの設定

### 書式

  SDE_ERR sdPstmSetDrctLev( handle, drct_lev )
  SDPSTM handle
  Sint8 drct_lev

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  drct_lev | 設定するダイレクトレベル

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  PCMストリームポートのダイレクトレベル(エフェクトがかかっていない音)を設定します。 ダイレクトレベルを指定する引数 drct_lev の値の範囲は-007FH(最小)〜0000H(標準)〜007FH(最大)です。

sdPstmSetDrctLev

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998