##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdPstmSetSpeed

PCMストリームポートのスピードの設定

### 書式

  SDE_ERR sdPstmSetSpeed( handle, speed, fade_time )
  SDPSTM handle
  Sint8 speed
  Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  speed | 目的の再生スピード

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  PCMストリームの再生スピードを設定します。

  目的の再生スピード speed 値の範囲は-18FFH(最遅)〜0000H(標準)〜18FFH(最速)で-0C00Hで1/2のスピードに、0C00Hで2倍のスピードになります。

### 備考

  再生スピードを早くすると副作用として再生ピッチが上昇し、再生スピードが遅くなると副作用として再生ピッチが下がります。

sdPstmSetSpeed

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998