##### Shinobiライブラリ - ペリフェラルデータ取得構造体

# PDS_PERIPHERALINFO

ペリフェラル固有情報を格納する構造体

### 定義

      typedef struct {
      	Uint32 type;
      	Uint32 reserved[3];
      	Uint8 is_root;
      	Uint8 area_code;
      	Uint8 connector_dir[2];
      	Sint8 product_name[32];
      	Sint8 license[64];
      	Uint16 stdby_pow;
      	Uint16 max_pow;
      } PDS_PERIPHERALINFO;

### メンバ

  type | ペリフェラルのタイプ
  reserved[3] | 予約
  is_root | ルートデバイスフラグ
  area_code | エリアコード
  connector_dir[2] | 拡張コネクタの向き
  product_name[32] | 製品名
  license[64] | ライセンス文字列
  stdby_pow | スタンバイ消費電流
  max_pow | 最大消費電流

### 解説

  ペリフェラルの固有情報を格納する構造体です。

### 参照

  pdGetPeripheralInfo()

PDS_PERIPHERALINFO

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998