##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdPstmSetFxCh

PCMストリームポートのエフェクト入力番号の設定

### 書式

  SDE_ERR sdPstmSetFxCh( handle, dsp_in_ch, base_fx_lev )
  SDPSTM handle
  Sint8 dsp_in_ch
  Sint8 base_fx_lev

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  dsp_in_ch | 接続するDSPの入力端子番号
  base_fx_lev | 標準となる入力レベル

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | パラメータが範囲外
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  PCMストリームポートのFX出力先を設定します。

  標準となる入力レベルを指定する引数 base_fx_levの範囲は0000(最小)〜007FH(最大)までです。

  また、引数 dsp_in_ch、base_fx_levは絶対値指定になります。

sdPstmSetFxCh

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998