##### Shinobiライブラリ - 振動ペリフェラル構造体

# PDS_VIBUNITINFO

振動ペリフェラルユニット情報構造体

### 定義

      typedef struct {
      	Uint8 position;
      	Uint8 axis;
      	Uint8 pow_enable;
      	Uint8 cont_enable;
      	Uint8 dir_enable;
      	Uint8 wave_enable;
      	Uint8 min_freq;
      	Uint8 max_freq;
      } PDS_VIBUNITINFO;

### メンバ

  position | 振動ペリフェラルユニットの位置
  axis | 振動軸
  pow_enable | 強度が可変かどうか
  cont_enable | 連続振動が可能かどうか
  dir_enable | 方向指定が可能かどうか
  wave_enable | 任意波形設定が可能かどうか
  min_freq | 最小振動周波数
  max_freq | 最大振動周波数

### 解説

  振動ペリフェラルのユニット情報を格納する構造体です。

### 参照

  pdVibEnumerateUnit()

PDS_VIBUNITINFO

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998