##### Shinobiライブラリ - LCD関数

# pdVmdLcdIsReady

ビジュアルメモリの接続状況の取得

### 書式

  Sint32 pdVmsLcdIsReady( port )

### 引数

  port | ポート番号

### 戻値

  TRUE | 接続されている
  FALSE | 接続されていない

### 解説

  指定した拡張ソケットにビジュアルメモリが接続されているかどうかを調べます。

  引数 portには次の値を指定します。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      if (!pdVmsLcdIsReady(PDD_PORT_A1))
      	return;
      pdVmsLcdWrite(PDD_PORT_A1, cgdata, PDD_LCD_FLAG_HVFLIP);

pdVmdLcdIsReady

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998