##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdShotSetFxLev

ワンショットポートのFXレベルの設定

### 書式

  SDE_ERR sdShotSetFxLev( handle, fx_lev )
  SDSHOT handle
  Sint8 fx_lev

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  fx_lev | 設定するFXレベル

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない。
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL。
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | パラメータが範囲外。
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない。

### 解説

  ワンショットポートのエフェクトの深さを設定します。 設定するFXレベルを指定する引数 fx_levの値の範囲は-007FH(最小)〜0000H(標準)〜007FH(最大)です。

sdShotSetFxLev

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998