##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdGddaSetPan

GD-DAの再生パンポットの設定

### 書式

  SDE_ERR sdGddaSetPan( left_pan, right_pan )
  Sint8 left_pan
  Sint8 right_pan

### 引数

  left_pan | GD-DAの左チャンネルのパンポット
  right_pan | GD-DAの右チャンネルのパンポット

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  GD-DAのパンポット設定をします。 それぞれの引数に指定できる値の範囲は-007FH(最左)〜0000H(標準)〜007FH(最右)です。

sdGddaSetPan

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998