##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdPstmGetCurAdr

PCMストリームの現在の再生位置の取得

### 書式

  SDE_ERR sdPstmGetCurAdr( handle, ch_num, *cur_adr )
  SDPSTM handle
  Sint8 ch_num
  Sint32 *cur_adr

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  ch_num | 現在の再生アドレスを取得するチャンネル番号
  cur_adr | 現在AICAが読んでいる波形のアドレス

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  現在再生しているPCMストリームの現在の再生アドレスを取得します。

sdPstmGetCurAdr

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998