##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdPstmSetBaseVol

PCMストリームポートのベースボリュームの設定

### 書式

  SDE_ERR sdPstmSetBaseVol( handle, base_vol )
  SDPSTM handle
  Sint8 base_vol

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  base_vol | ベースボリューム

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL

### 解説

  チャンネルのPCMストリームポートのベースボリューム設定をします。 ベースボリュームを指定する引数 base_volの範囲は0000H(最小ボリューム)〜007FH(最大ボリューム)です。

### 備考

  最終的なポートの出力ボリュームはこの関数の設定と相対ボリューム設定関数のsdPstmSetVol()との演算結果になります。 つまり、この関数でボリュームを007FHにすると、sdPstmSetVol()関数で正数方向に値を指定してもボリュームは上がりません。

sdPstmSetBaseVol

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998