##### Shinobiライブラリ - ペリフェラルデータ取得関数

# pdGetPeripheralError

コントローラデータのエラー取得

### 書式

  Sint32 pdGetPeripheralError( port )
  Uint32 port

### 引数

  port | ポート番号

### 戻値

  0 | エラーなし
  負 | エラー値

### 解説

  コントローラデータ取得に関するエラーコードを取得します。

  引数 port に指定するポート番号は以下のとおりです。

  PDD_PORT_A0 | コントロールポートA
  PDD_PORT_B0 | コントロールポートB
  PDD_PORT_C0 | コントロールポートC
  PDD_PORT_D0 | コントロールポートD

  返されるエラーコードは次のとおりです。

  エラーコード 内容

  PDD_ERR_OK | エラーなし
  PDD_ERR_RETRY | ボタンデータが正常に取得できない
  PDD_ERR_GENERIC | 未定義エラー

### 用例

      Sint32 err;
      err = pdGetPeripheralError(PDD_PORT_B0);

### 備考

  エラーが発生してもライブラリでは回復手段は存在しません。 アプリケーションで適切な処理を行ってください。

pdGetPeripheralError

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998