##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdPstmSetVol

PCMストリームポートのボリュームの設定

### 書式

  SDE_ERR sdPstmSetVol( handle, ch_num, vol, fade_time )
  SDPSTM handle
  Sint8 ch_num
  Sint8 vol
  Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  ch_num | 対象のチャンネル
  vol | 目的のボリューム
  fade_time | 目的のボリュームに達する時間

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  チャンネルのPCMストリームポートのボリューム設定をします。

  ボリュームを指定する引数 vol 値の範囲は-007FH(最小)〜0000H(標準)〜007FH(最大)です。

  ボリュームに達する時間を指定する引数 fade_time 単位はミリ秒で範囲は0000H(最速)〜7FFFH(最遅)までです。

### 備考

  sdPstmSetVolの設定のうち左チャンネルのパラメータが無効になり、この関数での設定でオーバーライトされます。

sdPstmSetVol

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998