##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdShotGetCurAdr

ワンショットの現在の再生している波形アドレスの取得

### 書式

  SDE_ERR sdShotGetCurAdr( handle, *cur_adr )
  SDSHOT handle
  Sint32 *cur_adr

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  cur_adr | 現在読んでいる波形のアドレスを格納するポインタ

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL

### 解説

  現在再生しているワンショットの現在の再生アドレスを取得します。

sdShotGetCurAdr

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998