##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdShotPlay

ワンショットの再生

### 書式

  SDE_ERR sdShotPlay( handle, bank_num, list_num, priority )
  SDSHOT handle
  Sint8 bank_num
  Sint8 list_num
  Sint8 priority

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル。
  bank_num | 再生するワンショットバンク番号
  list_num | 再生するワンショット番号
  priority | 優先レベル

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない。
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL。
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | パラメータが範囲外。
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない。

### 解説

  ワンショットの再生をします。

  再生するワンショットバンク番号を指定する引数 bank_numの範囲は0000H〜007Fです。

  再生するワンショット番号を指定する引数 list_numの範囲は0000H〜007FHです。

  優先レベルを指定する引数 priorityの範囲は0000H(必ず優先される)〜0001H(低い優先)〜000FH(高い優先)です。

sdShotPlay

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998