##### Shinobiライブラリ - 振動ペリフェラル関数

# pdVibMxStop

振動ペリフェラルの振動終了

### 書式

  Sint32 pdVibMxStop( port )

### 引数

  port | ポート番号

### 戻値

  PDD_VIBERR_OK | 正常終了
  PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 接続されていない
  PDD_VIBERR_BUSY | BUSY状態

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されている振動ペリフェラルの振動を停止させます。

  引数port指定するポート番号は以下とおりです。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      if (pdVibMxStop(PDD_PORT_A2) == PDD_VIBERR_OK) {
        /* 成功 */
      }

### 備考

  この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

### 参照

  pdVibMxStart()

pdVibMxStop

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998