##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdMidiSetMes

MIDIポートに送信するMIDIメッセージを作成

### 書式

  SDE_ERR sdMidiSetMes( handle, *midi_mes_ptr, midi_mes, ..... )
  SDMIDI handle
  SDS_MIDI_MES *midi_mes_ptr
  Sint8 midi_mes

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル
  midi_mes_ptr | 作成したMIDIメッセージを格納する変数のポインタ
  midi_mes | MIDIメッセージ

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL

### 解説

  MIDIポート送るMIDIメッセージを設定します。 可変長引数になっているのでMIDIメッセージに応じて続けてデータを記述します。

  以下は設定できるMIDIメッセージです。

  SDD_MIDI_NOTE_OFF | MIDIノートオフ
  SDD_MIDI_NOTE_ON | MIDIノートオン
  SDD_MIDI_MONO_PRES | MIDIモノプレッシャー
  SDD_MIDI_PRG_CHG | MIDIプログラムチェンジ
  SDD_MIDI_CTL_CHG | MIDIコントロールチェンジ
  SDD_MIDI_POLY_PRES | MIDIポリプレッシャー
  SDD_MIDI_PITCH_BEND | MIDIピッチベンド

### 備考

  MIDIメッセージについて詳しくはMIDI関連資料を参照してください。

sdMidiSetMes

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998