##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buIsReady

メモリーカードの接続状況を返す

### 書式

  Sint32 buIsReady( drive )
  Sint32 drive

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号

### 戻値

  TRUE | メモリーカードが接続されていてアクセス可能
  FALSE | メモリーカードが接続されていない

### 解説

  指定した拡張ソケットのメモリーカード接続状況を返します。

  対象拡張ソケットを指定する引数 drive には次の値が指定可能です。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      if (buIsReady(BUD_DRIVE_A1)) {
      	/* メモリーカードが接続されている */
      }

buIsReady

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998