##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdMidiSetPitch

MIDIポートのピッチの設定

### 書式

  SDE_ERR sdMidiSetPitch( handle, pitch, fade_time )
  SDMIDI handle
  Sint8 pitch
  Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル
  pitch | 目的の再生ピッチ
  fade_time | 目的の再生スピードに達する時間

### 戻値

  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない
  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL

### 解説

  MIDIポートのピッチを設定します。

  再生ピッチを示す引数 pitchは、0100Hで半音上がり、-0100Hで半音下がりです。

  再生スピードに達する時間を示す引数 fade_time の単位はミリ秒で、 範囲は0000H(最速)〜7FFFH(最遅)までです。

sdMidiSetPitch

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998