##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buSetFileAttr

ファイルの属性変更

### 書式

  buSetFileAttr( drive, *fname, header, copyflag )
  Sint32 drive
  const char *fname
  Uint16 header
  Uint8 copyflag

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号
  *fname | ファイル名
  header | ヘッダオフセット(無視されます)
  copyflag | コピーフラグ(00H〜FFH)

### 戻値

  BUD_ERR_OK | 処理要求を受け付けた
  BUD_ERR_BUSY | 処理中のため要求を受け付けられなかった

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されているメモリーカードの指定したファイルの属性を変更します。

  拡張ソケットを指定する引数 drive には次の値が指定可能です。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      /* コピー不可フラグを付ける(コピーフラグをFFHにする) */
      buSetFileAttr(BUD_DRIVE_A1, "SAVEFILE_001", 0, 0xff);
      if (ret != BUD_ERR_OK) return NG;
      while (1) {
      	if (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_READY) break;
      }
      if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) != BUD_ERR_OK)
      	return NG;
      return OK;

### 備考

  すでにあるファイルのコピーフラグを変更する場合に使用してください。 ヘッダオフセットは無視されます。0を指定してください。 ※コピーフラグの詳細？

buSetFileAttr

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998