##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdPstmTransferWaveData

PCMストリームポートに波形を転送

### 書式

  SDE_ERR sdPstmTrasferWaveData( handle, ch_num, memblk_handle )
  SDPSTM handle
  Sint8 ch_num
  SDMEMBLK memblk_handle

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  ch_num | 対象のチャンネル
  memblk_handle | メモリブロックハンドル

### 戻値

  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない
  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL

### 解説

  PCMストリームポートに波形を転送します。

### 備考

  実際に転送する前には必ず転送して良いか検査する必要があります。 関数sdPstmIsTransferWaveData()を実行することで、転送可能か検査することができます。 PCMストリームの再生を開始していないときは7000Hより大きなサイズは指定できません。

### 参照

  sdPstmIsTransferWaveData()

sdPstmTransferWaveData

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998