##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdPstmSetPan

PCMストリームポートのパンポットの設定

### 書式

  SDE_ERR sdPstmSetPan( handle, ch_num, pan, fade_time )
  SDPSTM handle
  Sint8 ch_num
  Sint8 pan
  Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  ch_num | 対象のチャンネル
  pan | 目的のパンポット
  fade_time | 目的のパンポットに達する時間

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない。
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL。
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない。

### 解説

  チャンネルのPCMストリームポートのパンポット設定をします。

  目的のパンポットを指定する引数 panの値の範囲は-007FH(最左)〜0000H(標準)〜007FH(最右)です。

  目的のパンポットに達する時間を指定する引数 fade_timeの単位はミリ秒で範囲は0000H(最速)〜7FFFH(最遅)までです。

### 備考

  sdPstmSetPan()関数の設定のうち左チャンネルのパラメータが無効になり、この関数での設定でオーバーライトされます。

sdPstmSetPan

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998