##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buGetDiskInfo

メモリーカード情報の取得

### 書式

  Sint32 buGetDiskInfo( drive, *info )
  Sint32 drive
  BUS_DISKINFO *info

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号
  *info | メモリーカード情報構造体のアドレス

### 戻値

  BUD_ERR_OK | 正常終了
  BUD_ERR_UNFORMAT | フォーマットされていない
  BUD_ERR_NO_DISK | メモリーカードがない
  BUD_ERR_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

  指定指定した拡張ソケットのメモリーカードの情報を取得します。

  対象拡張ソケットを指定する引数 drive には次の値が指定可能です。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      BUS_DISKINFO info;
      Sint32 ret;
      ret = buGetDiskInfo(BUD_DRIVE_A1, &info);
      if (ret &lt; 0) return NG;

buGetDiskInfo

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998