##### Shinobiライブラリ - 振動ペリフェラル関数

# pdVibGetInfo

振動ペリフェラルの情報の取得

### 書式

  Sint32 pdVibGetInfo(port, *vibinfo)
  Uint32 port
  PDS_VIBINFO *vibinfo

### 引数

  port | ポート番号
  vibinfo | 振動ペリフェラル情報を格納するアドレス

### 戻値

  PDD_VIBERR_OK | 正常終了
  PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない

### 解説

  振動ペリフェラルの情報を取得します。

  引数portには次の値が設定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      PDD_VIBINFO info;
      if (pdVibGetInfo(PDD_PORT_A2, &info) == PDD_VIBERR_OK) {
        /* 成功 */
      }

### 備考

  この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

### 参照

  pdVibEnumerateUnit()

pdVibGetInfo

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998