##### Shinobiライブラリ - 振動ペリフェラル関数

# pdVibMxStart

振動ペリフェラルの振動開始

### 書式

  Sint32 pdVibMxStart( port, *param )
  Uint32 port
  const PDS_VIBPARAM *param

### 引数

  port | ポート番号
  parami | 振動パラメータ構造体のアドレス

### 戻値

  PDD_VIBERR_OK | 正常終了
  PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 振動ペリフェラルは接続されていない
  PDD_VIBERR_BUSY振動 | ペリフェラルはBUSY状態

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されている振動ペリフェラルの振動を開始します。

  引数port指定するポート番号は以下とおりです。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      PDS_VIBPARAM param;
      param.unit = 1;
      param.flag = PDD_VIB_FLAG_CONTINUOUS;
      param.power = -7;
      param.freq = 15;
      param.inc = 0;
      if (pdVibMxStart(PDD_PORT_A2, &param) == PDD_VIBERR_OK) {
        /* 成功 */
      }

### 備考

  この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

pdVibMxStart

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998