##### Shinobiライブラリ - 振動ペリフェラル関数

# pdVibSetStopTime

振動ペリフェラルの振動時間の設定

### 書式

  Sint32 pdVibSetStopTime( port, *unit, *time, num )
  Uint32 port
  Uint8 *unit
  Uint8 *time
  Uint32 num

### 引数

  port | ポート番号
  unit | ユニット番号を格納した配列
  time | 自動停止時間を格納した配列
  num | ユニット数

### 戻値

  PDD_VIBERR_OK | 正常終了
  PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 接続されていない
  PDD_VIBERR_BUSY | BUSY状態

### 解説

  振動ペリフェラルの振動自動停止時間を設定します。

  引数portには次の値が設定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      Uint8 units[] = {1, 3, 5};
      Uint8 times[] = {10, 20, 30};
      if (pdVibSetStopTime(PDD_PORT_A2, units, times, 3) == PDD_VIBERR_OK) {
        /* 成功 */
      }

### 備考

  この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

pdVibSetStopTime

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998