##### Shinobiライブラリ - 振動ペリフェラル関数

# pdVibStart

振動ペリフェラルの振動開始

### 書式

  Sint32 pdVibStart( port, *param, num )
  Uint32 port
  const PDS_VIBPARAM *param
  Uint32 num

### 引数

  port | ポート番号
  param | 振動パラメータ構造体配列のアドレス
  num | ユニット数

### 戻値

  PDD_VIBERR_OK | 正常終了
  PDD_VIBERR_NO_VIBRATOR | 接続されていない
  PDD_VIBERR_BUSY | BUSY状態

### 解説

  振動ペリフェラルに振動を開始させます。

  引数portには次の値が設定できます。

  PDD_PORT_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  PDD_PORT_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  PDD_PORT_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  PDD_PORT_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  PDD_PORT_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  PDD_PORT_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  PDD_PORT_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  PDD_PORT_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      PDS_VIBPARAM param;
      param.unit = 1;
      param.flag = PDD_VIB_FLAG_CONTINUOUS;
      param.power = -7;
      param.freq = 15;
      param.inc = 0;
      if (pdVibMxStart(PDD_PORT_A2, &param) == PDD_VIBERR_OK) {
        /* 成功 */
      }

### 備考

  この関数群は現在まだ評価版です。将来的に仕様が変更される可能性があります。

pdVibStart

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998