##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buMountDisk

メモリーカードのマウント

### 書式

  Sint32 buMountDisk( drive, *addr, size )
  Sint32 drive
  void *addr
  Sint32 size

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号
  *addr | ワークアドレス
  size | ワークサイズ

### 戻値

  BUD_INVALID_PARAM | 指定したメモリーカードに対してバッファが不足している
  BUD_ERR_OK | 正常終了

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されているメモリーカードをマウントします。

  対象拡張ソケットを指定する引数 drive には次の値が指定可能です。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

  addrは4バイトバウンダリにする必要があります。 addrにNULLを入れた場合、又バッファが少ない場合はマウントされません。

### 備考

  メモリカードシステムの初期化を行うとき、buInit()関数のワークバッファを示す引数にNULLを入れなかった場合、 この関数を実行してもメモリカードはマウントはされません。

### 参照

  buInit()

buMountDisk

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998