##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buFormatDisk

メモリーカードのフォーマット

### 書式

  buFormatDisk( drive, *volume, icon, *time, flag )
  Sint32 drive
  const Uint8 *volume
  Sint32 icon
  BUS_TIME *time
  Sint32 flag

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号
  *volume | ボリュームデータ
  icon | アイコン番号(0〜123)
  *time | タイムスタンプ
  flag | フォーマットフラグ
  | TRUE:完全フォーマット
  | FALSE:クイックフォーマット

### 戻値

  BUD_ERR_OK | 処理要求を受け付けた
  BUD_ERR_BUSY | 処理中のため要求を受け付けられなかった

### 解説

  メモリーカードをフォーマットします。

  拡張ソケットを指定する引数 drive には次の値が指定可能です。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

        Sint32 ret;
        BUS_TIME time;
        SYS_RTC_DATE rtc;
        Uint8 volume[32];
        Sint32 icon_no;
        syRtcGetDate( &rtc );
        time = ( BUS_TIME )rtc;  /* タイムスタンプの設定 */
        icon_no = 0; /* アイコン番号の設定 */
        /* ボディカラー青を設定する */
        memset(volume, 0, sizeof(volume));
        volume[0] = 0x01;  /* ボディカラー情報あり */
        volume[1] = 0xbf;  /* B */
        volume[2] = 0x00;  /* G */
        volume[3] = 0x00;  /* R */
        volume[4] = 0xff;  /* A */
        ret = buFormatDisk(BD_DRIVE_A1, volume, icon_no, &time, TRUE);
        while (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {
        }
        if (buGetLastError(BUD_DRIVE_A1) != BUD_ERR_OK) return NG;
        return OK;

### 備考

  buStat()関数によるこの関数の完了ステータスとしては

  BUD_ERR_OK | 正常終了
  BUD_ERR_NO_DISK | メモリーカードがない

buFormatDisk

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998