##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdShotStop

ワンショットポートの演奏の停止

### 書式

  SDE_ERR sdShotStop( handle )
  SDSHOT handle

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | パラメータが範囲外
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  ポートのワンショットの再生を停止します。

sdShotStop

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998