##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdPstmSetPitch

PCMストリームポートのピッチの設定

### 書式

  SDE_ERR sdPstmSetPitch( handle, pitch, fade_time )
  SDPSTM handle
  Sint8 pitch
  Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  pitch | 目的の再生ピッチ
  fade_time | 目的の再生スピードに達する時間

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  PCMストリームの再生ピッチを設定します。

  再生ピッチを指定する引数 pitchは、0100Hで半音上がり、-0100Hで半音下がります。

  再生スピードに達する時間を指定する引数 fade_timeの単位はミリ秒で範囲は0000H(最速)〜7FFFH(最遅)までです。

### 備考

  再生ピッチを上げると副作用として再生スピードが速くなり、再生ピッチを下げると副作用として再生スピードが遅くなります。

sdPstmSetPitch

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998