##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buIsExistFile

ファイルの有無を取得

### 書式

  Sint32 buIsExistFile( drive, *fname )
  Sint32 drive
  const char *fname

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号
  *fname | ファイル名

### 戻値

  BUD_ERR_OK | ファイルあり
  BUD_ERR_FILE_NOT_FOUND | ファイルなし
  BUD_ERR_UNFORMAT | フォーマットされていない
  BUD_ERR_NO_DISK | メモリーカードがない
  BUD_ERR_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

  指定した拡張ソケットに挿入されているメモリーカードに指定したファイルが存在するかどうかを調べます。

  拡張ソケットを指定する引数 drive には次の値が指定可能です。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

        Sint32 ret;
        ret = buIsExistFile(BUD_DRIVE_A1, "SAVEDATA_001");
        switch (ret) {
        	case BUD_ERR_OK:
          	/* ファイルがある */
          	break;
        	case BUD_ERR_FILE_NOT_FOUND:
          	/* ファイルなし */
          	break;
       	 defalut:
          	/* その他のエラー */
        	break;
        }

buIsExistFile

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998