##### Shinobiライブラリ - メモリーカード関数

# buStat

処理の終了を検知

### 書式

  Sint32 buStat( drive )
  Sint32 drive

### 引数

  drive | 拡張ソケットの番号

### 戻値

  BUD_STAT_READY | 処理は終了している
  BUD_STAT_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

  拡張ソケットに挿入されているメモリーカードに対する処理が終了しているかどうかを調べます。

  拡張ソケットを指定する引数 drive には次の値が指定可能です。

  BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
  BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
  BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

### 用例

      if (buStat(BUD_DRIVE_A1) == BUD_STAT_BUSY) {
      	：
         /* 処理中 */
      	：
      }

buStat

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998