##### Shinobiライブラリ - ペリフェラルデータ取得関数

# pdGetPeripheral

コントローラのボタン状態の取得

### 書式

  const PDS_PERIPHERAL *pdGetPeripheral( port )
  Uint32 port

### 引数

  port | ポート番号

### 戻値

  コントローラのボタン状態を示す構造体のポインタ

### 解説

  コントロールポートに接続されているペリフェラルのボタンなどの状態を取得します。 結果は戻り値に PDS_PERIPHERAL構造体のポインタとして返します。

  引数 port に指定するポート番号は以下のとおりです。

  PDD_PORT_A0 | コントロールポートA
  PDD_PORT_B0 | コントロールポートB
  PDD_PORT_C0 | コントロールポートC
  PDD_PORT_D0 | コントロールポートD

### 用例

      const PDS_PERIPHERAL *per;
      per = pdGetPeripheral(PDD_PORT_A0);
      if(per &gt; press & PDD_DGT_ST) {
          /* スタートボタンが押された */
      	  :
      	  :
      }

pdGetPeripheral

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998