■バックアップライブラリサンプル#1 ーメモリカードの接続確認ー

・Dreamcastにおいて、バックアップRAMはリムーバブルメディアとなっています。
  アプリケーション実行中、常に抜き差しが行われる可能性があります。
  このサンプルは、ポートA〜ポートDのコントローラの拡張コネクタ合計８個の
  メモリカードの接続状態を表示します。

・サンプルを実行してコントローラとVMSを接続すると、最大ブロック数と空き
  ブロック数を表示します。



[EOF]
