##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdMidiPlay

MIDIシーケンスの再生

### 書式

  SDE_ERR sdMidiPlay( handle, bank_num, list_num, priority )
  SDMIDI handle
  Sint8 bank_num
  Sint8 list_num
  Sint8 priority

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル
  bank_num | 再生するMIDIシーケンスバンク番号
  list_num | 再生するMIDIシーケンス番号
  priority | 優先レベル

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | パラメータが範囲外
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  MIDIシーケンスの再生をします。

  バンク番号を指定する引数 bank_numの範囲は0000H〜007FHです。

  シーケンス番号を指定する引数 list_numの範囲は0000H〜007FHです。

  優先レベルを指定する引数 priorityの範囲は0000H(必ず優先される)〜0001H(低い優先)〜000FH(高い優先)です。

sdMidiPlay

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998