##### Ninjaライブラリ - カメラ関数

# njSetCameraDepth

ニア／ファークリップの範囲指定

### 書式

  void njSetCameraDepth(*c, n, f)
  NJS_CAMERA *c
  Float n
  Float f

### 引数

  *c | カメラ構造体へのポインタ
  n | ニアクリッピングの限界値
  f | ファークリッピングの限界値

### 戻値

  なし

### 解説

  ニアクリッピング、ファークリッピングの各範囲を指定します。 Ninjaライブラリの座標系ではＺ軸は画面奥報告が負なので、nとfにはそれぞれマイナスの値を指定します。

  (-1.0 => n > f => -65535.0)

  -1.0より大きい値や-65535.0より小さい値を指定した場合はそれぞれ-1.0、-65535.0 が自動的に指定されます。

### 用例

      #define N_CLIP   -500.f
      #define F_CLIP   -50000.f
      NJS_CAMERA c;
      njInitCamera(&c);
      njSetCameraDepth(&c, N_CLIP, F_CLIP);
      njSetCamera(&c);

njSetCameraDepth

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998