##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdPstmOpenPort

PCMストリームポートのアクセス権の取得

### 書式

  SDE_ERR sdPstmOpenPort( *handle, ch_num, use_ring_buf_num, ... )
  SDPSTM *handle
  Sint8 ch_num
  Sint8 use_ring_buf_num

### 引数

  handle | アクセス権を取得したポート番号を格納する変数のポインタ
  ch_num | 使用するチャンネル数
  use_ring_buf_num | 使用するリングバッファ番号

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_PRM_OVER_RANGE | パラメータが範囲外

### 解説

  PCMストリームポートのアクセス権を取得します。 可変長引数になっているので必要分のリングバッファ番号を指定します。

sdPstmOpenPort

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998