VM SDK 981210版について
                                                                        1998/12/10
                                                  株式会社セガ・エンタープライゼス
                                                        テクニカルサポートセンター
■対象ファイル：
    VM_SETUP.EXE    ビジュアルメモリ開発環境のインストーラーです。
    \sample         ビジュアルメモリ専用アプリケーションのサンプルプログラムです
                    上記のインストーラーを実行することでもコピーが可能です。

■ビジュアルメモリ開発環境インストール手順：
  (1)以前のVM用開発環境が入っている場合は
     autoexec.bat等に設定されている環境変数等も含めて全て削除して下さい。
  (2)VM_SETUP.exeを起動します。
  (3)インストーラーの指示にしたがってください。
     デフォルトでは、C:\VM_SDK へ開発環境が展開されます。

  < インストールにあたっての注意事項 (重要) >
    本インストーラの実行中、コピー処理の終了後にDLLの自動登録エラーが出る可能性が
    ありますが、インストール作業自体には何の影響もありません。
    画面の指示に従い、インストールを続行して下さい。


■ディレクトリ構造：
  上記手順後に構成されるディレクトリ構造です。

  \VM_SDK
   readme.txt    本テキスト
    +- docs         ビジュアルメモリ開発用各種マニュアル(PDF形式)
        +- eng      ビジュアルメモリ開発用各種マニュアル(英語版 Word形式)
        +- etc      BootMenu説明書、チェックリスト
    +- vmssimulator ビジュアルメモリ シミュレータ
    +- lc86k        ビジュアルメモリ プログラミングツール(アセンブラ、リンカ)
    +- sample       サンプルプログラム
       +- b_timer1    ベースタイマサンプル
       +- bmp         各種サンプルビットマップデータ
       +- button1     ボタン押下検知サンプル
       +- flash1      フラッシュメモリアクセスサンプル
       +- lcd1        LCD画像表示サンプル その１
       +- lcd2        LCD画像表示サンプル その２
       +- lowbatt1    ローバッテリー検知サンプル
       +- sio1        シリアル転送(送信)サンプル
       +- sio2        シリアル転送(受信)サンプル
       +- sio3        シリアル転送(ドライバ)サンプル
       +- sound1      サウンドサンプル  その１
       +- timer1      タイマ割り込みサンプル
       +- vol_icon    ボリュームアイコン作成サンプル
    +- utility      メモリカードユーティリティ(elfファイル)


今後本SDKの構成や収録内容など変更が予想されますので、バージョンアップなどの
情報にはご注意願います。


■変更履歴■
・VM SDK 980714版からの変更履歴
　−サンプルデータを追加
　　　smpにフォントデータサンプルを追加しました。

・VM SDK 980730版からの変更履歴
　−正式版ドキュメントの収録（pdfファイル）
　　　ビジュアルメモリハードウェアマニュアル
　　　ビジュアルメモリプログラマーズガイド
　　　ビジュアルメモリシミュレータVer.1.01マニュアル

・VM SDK 980918版からの変更履歴
  −h2binコンバータを lc86k に追加
      VMSシミュレータ上で動作する*.h00形式のファイルを
      実機のVMS上で動作する形式に変換するためのコンバータを追加しました。
      変換後、生成されたファイルをVMSに転送すれば、プログラムがVMS上で動作します。

  −VMSシミュレータ用のBIOS(ｼｽﾃﾑﾌｧｲﾙ)を最新のものに更新
      \vmstool\vmssimulator\files 中の *.sbf 形式の２つのファイルです。

      fbios.sbf − フルサイズBIOS          製品版VMSのBIOSと同じ内容のものです。
      qbios.sbf − クイックスタートBIOS    フルサイズBIOSから、時計設定部分を省略して
                                           ゲームモードに入った状態から実行可能なBIOS。

      実際、開発を行う際にはクイックスタートBIOSを使うのが便利ですが、
      アプリケーションはどちらのBIOSを使用しても動作するよう作成してください。


・VM SDK 981109版からの変更履歴
  −インストール環境を全面リニューアル。
      Sanyoツールや環境設定部分等、手動のインストール部分を極力無くした。
      それに伴い、インストール先のフォルダ名やファイル構成等も若干変更。

  −VMSシミュレータのバージョンアップ(Ver.1.01→1.02)。
      シンボルファイルの読み込み速度向上と若干BugFix。
 
  −実機へのダウンローダ(メモリカードユーティリティ)の配布開始。
      実機VMへのダウンロード機能だけでなく、アンフォーマット機能など、
      VMアプリ開発に必要な各種機能を持つユーティリティ。

  −サンプルプログラムの提供
      VMの機能を駆使した各種サンプルを添付。


−以上−

