##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdMidiSendMes

MIDIポートにMIDIメッセージを送信

### 書式

  SDE_ERR sdMidiSendMes( handle, *midi_mes_ptr, priority )
  SDMIDI handle
  SDS_MIDI_MES *midi_mes_ptr
  Sint8 priority

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル
  midi_mes_ptr | 送信するMIDIメッセージ
  priority | MIDIメッセージの優先レベル

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  MIDIポートにMIDIメッセージを送る。 MIDIメッセージの優先レベルを示す引数 priorityの範囲は0000H(必ず優先される)〜0001H(低い優先)〜000FH(高い優先)です。

sdMidiSendMes

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998