##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdShotSetDrctLev

ワンショットポートのダイレクトレベルの設定

### 書式

  SDE_ERR sdShotSetDrctLev( handle, drct_lev )
  SDSHOT handle
  Sint8 drct_lev

### 引数

  handle | 対象のハンドル
  drct_lev | 設定するダイレクトレベル

### 戻値

  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない

### 解説

  ワンショットポートのダイレクトレベル(エフェクトがかかっていない音)を設定します。

  ダイレクトレベルを指定する引数 drct_levの値の範囲は-007FH(最小)〜0000H(標準)〜007FH(最大)です。

sdShotSetDrctLev

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998