##### サウンド関数 - モジュールコントロール関数

# sdMidiSetVol

MIDIポートのボリュームの設定

### 書式

  SDE_ERR sdMidiSetVol( handle, vol, fade_time )
  SDMIDI handle
  Sint8 vol
  Sint16 fade_time

### 引数

  handle | 対象ポートのハンドル
  vol | 目的のボリューム
  fade_time | 目的のボリュームに達する時間

### 戻値

  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない。
  SDE_ERR_NO_INIT | サウンドライブラリを初期化していない。
  SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL。
  SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | これ以上ホストコマンドを受けることができない。

### 解説

  MIDIポートのボリューム設定をします。

  ボリュームの値の範囲は -007FH(最小)〜0000H(標準)〜007FH(最大)です。

  再生スピードに達する時間を示す引数 fade_time の単位はミリ秒で、 範囲は0000H(最速)〜7FFFH(最遅)までです。

### 備考

  値がかなり小さいと聞こえなくなる場合があります。また、値を大きくしても大きくならない場合があります(元データのボリューム値が既に大きい場合等)

sdMidiSetVol

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998