## 第2章　GD-ROM用データの準備

### 2-1　準備する機材とソフトウェア

GD-ROMを作成するには、CD-ROMの作成と同じような機材が必要となります。ただし、焼き込むデータはCD-ROMの場合とは異なり、あらかじめGD-ROMの規定に沿ったデータを準備しておく必要があります。この章ではそのデータの作成方法を説明します。

#### ハードウェア

・本体 | IBM-PC互換機
・CPU | Pentium 133MHz以上
・メモリ | 32Mバイト以上
・ハードディスク | 1Gバイト以上
・SCSIカード | Adaptec AHA2940、AHA-2940U、AHA-2940AU、AHA-2940UW
・GD-Rライター | セガより提供されます
・GD-Rメディア | セガより提供されます

GD-Rを作成するのに必要な機材の一覧です。GD-RライターとGD-Rメディアは、一般のCD-RライターやCD-Rメディアとは異なりますので、市販のものは利用しないでください。

なお、GD-RライターはDev.Box経由ではなく、IBM-PC互換機にSCSIケーブルで直接接続してください。

#### ソフトウェア

・OS | Windows 95 / Windows NT 4.0 SP3以降
・SDK | Dreamcast SDK 1.20J以降（常に最新版を利用してください）

GD-ROMを作成するのに必要なソフトウェアの一覧です。GD-ROMを作成するには、「CRI CD CRAFT」（以降、「CD CRAFT」）というGD-Rライティングソフトを使用するのですが、それ以外にもGD-ROMに必要なデータを作成するためにDreamcast SDKで構築したSEGAライブラリのビルド環境が必要となります。ビルド環境はDreamcast SDKをIBM-PC互換機にインストールすればでき上がります。

[←] | [INDEX] | [→]